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     四合一 1080P 全功能球型紅外線攝影機 
   攝影機特性：

恆電流電路設計及三代陣列燈，紅外夜視有效距離大於60米。

紅外燈採用與鏡頭變倍相匹配的分級分組調光控制。

具PATTERN模式路線，記錄時間不少於30秒。

斷電記憶功能，斷電重啟動後可以回到斷電之前的球機位置或狀態。

5組巡航線路，每路支援16個預置點。

內置3000V，防雷防突波保護，採用全天候護罩。

控制ID 254個位置可選，ID:255為廣播位置。

255個預置點自動調用預置點或啟動自動巡航、花樣掃描、自動掃描等。
	型號
	LW-20XB-06

	鏡頭倍數
	20X

	成像器件
	SONY 1/2.7”Exmor CMOS Image Sensor

	掃描方式
	隔行

	最低照度
	0.01 Lux

	解析度
	HD 1080P

	焦距
	3.8-76mm

	背光補償/寬動態(WDR)
	開 / 關

	IR-CUT
	自動 / 開 / 關

	聚焦
	自動 / 手動

	電子快門
	                   PAL:1/50-1/10000秒 ; NTSC:1/60-1/10000秒

	白平衡
	自動 / 手動

	自動增益
	自動

	信號制式
	NTSC/PAL

	輸出訊號模式
	AHD/TVI/CVI/CVBS可選

	信噪比
	≧50dB

	紅外距離
	大於60米;可定制80米

	水平/垂直速度
	220°-秒 / 180°-秒

	水平/垂直範圍
	360°連續旋轉 / -90°- 0°

	預置點
	255

	花樣掃描
	大於30秒

	巡航
	5（每組16個預置點）

	操作溫度
	0℃～50℃（室內球機）-30℃～+65℃（室外球機）

	環境濕度
	0～90% RH

	防護等級
	IP66 全天候防護罩，3000V防雷、防突波保護

	電源/功率
	DC12V 8.5W（IR OFF），12W（IR ON）


   










